1. Foto Panorámica del frente de la vivienda (1 sola foto, la vivienda debe tener número de puerta).
2. Fotos de Gabinete. (3 fotos)

* Vista frontal puerta abierta (interna - Acometida dentro del gabinete); puerta cerrada (panorámica, con número de puerta) y salida de acometida.

1. Fotografía Panorámica de trayectoria de cañería (Max. 3 Fotos)

* Debe verse la trayectoria y los nodos de forma panorámica.
* En caso de cañería subterránea agregar una foto con regla, indicando la profundidad.

1. Foto de llave de paso y toma (1 foto por cada toma, rotulada).

* En rotulo debe colocar nomenclatura idéntica al plano (Ejemplo: Calefactor ir- Punto A).

1. Foto nodos de cálculo y anclajes (cantidad de fotos según sea requerido).

* Aislación grampas.
* Uniones de cañerías y accesorios (En las “T” debe rotularla con la nomenclatura idéntica al plano {Ejemplo: Punto 1}).

1. Foto de la marca y matricula de la cañería.
2. Fotos de conducto de ventilación. **(Aplica únicamente a calefactores TBU en espacios de baños, dormitorios, Conducto de ventilación en pared, en caso de ser más de un artefacto, rotular de la misma forma que se describe en plano)**

-Foto de Unión caja derivador de humos y conductos de ventilación para calefactor TBU.

-Foto Uniones entre conductos de ventilación (sellado y fijación).

-Foto Unión entre remate y conducto de ventilación.

-Foto Panorámica de remate.